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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ В РЕКЕ
РАСХОД ВОДЫ В РЕКЕ (Q) – это объем воды (метров кубических – м3), протекающей через площадь сечения реки в единицу времени (в 1 сек), измеряется в расходных единицах (м³/сек).
Q = F × V
 где: F — площадь поперечного сечения реки;
         V— скорость течения.

1. Выбрать участок на реке, 
2. По прямой линии измерить ширину реки (м),
3. Через определенное расстояние по гидрометрическому створу (через 1 или 2 метра) провести промеры глубины реки.
4. Результаты измерений записать в таблицу

Таблица измерений глубины реки
Например
	№
	Расстояние между точками (м)
	Глубина реки (м)

	1
	0-1,4
	15 см (0,15 м)

	2
	2
	40 см (0,40 м)

	3
	2
	55 см (0,55 м)

	4
	
	


5. Построить профиль реки
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ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
[image: Чему равен квадрат гипотенузы?]
Через катеты
S = (a × b) / 2, 
где: 
· S — площадь треугольника;
· a и b — длины катетов.
ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА
[image: Picture background]
где: 
· S — площадь прямоугольника; 
· a — длина одной стороны; 
· b — длина соседней стороны (ширина). 

ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ РЕКИ ПУТЕМ СЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР НА ПРОФИЛЕ РЕКИ

ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
ПИНЕГА-КУЛОЙСКОГО КАНАЛА


ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ
Скорость — это расстояние, которое объект преодолевает за единицу времени (м/сек). 

1. Определить расстояние между 2 створами (м)
2. Определить время прохождения поплавков между створами (сек)
3. Результаты измерений записать в таблицу

Таблица измерений скорости течения реки
Например
	№
	Расстояние между точками (м)
	Время прохождения поплавков между створами
(сек)

	1
	5 
	60

	2
	5
	65

	3
	5
	59

	4
	5
	67

	5
	5
	53



4. Высчитать среднюю скорость течения (м/сек)

ОПРЕДЕЛИТЬ РАСХОД ВОДЫ В РЕКЕ
Q = F × V
 где: F — площадь поперечного сечения реки;
         V— скорость течения.

 ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ СТОКА ВОДЫ В РЕКЕ
W = Q × t
где:  
· Q — количество воды, стекающей с водосбора в единицу времени;
· t — временной интервал, выраженный количественно (сутки)

умножить расход воды на число секунд в году (31 536 000 секунд)
на количество часов в обычном году (8760 часов)
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

1. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ на поверхности в градусах Цельсия (С0), определяется с помощью термометра
2. ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ определяют с помощь диска Секки, выражается глубиной (м), при которой диск полностью исчезает из виду.
3. Мутность воды зависит от количества твердых частиц в воде

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

1. ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ количественно оценивают по суммарной концентрации ионов кальция и магния в воде
2. pH воды
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